
set root=(http,$SERVER_IP$)
set pxe_http_port=$HTTP_PORT$
set prefix=(http,$SERVER_IP$)/uis_loader/grub2
loadfont ascii
background_image $prefix/uis_background.jpg

set timeout=0
set default=$BIOS_MODE$

menuentry 'LEGACY' {
	linux16   /uis_loader/memdisk iso raw
	initrd16  /ISO1/_RAWISO_.iso
    boot
}

menuentry 'UEFI' {
	chainloader  $HTTP_IMG_ROOT$/efi/boot/bootx64.efi
    boot
}

